Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa	

 1.1. Identificatore del prodotto	
 Codice:	4089 	
 Denominazione	2K SUPERIOR CLEARCOAT UHS 2.0 	
 UFI :	UR80-Y030-300E-HV05 	

 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati	
 Descrizione/Utilizzo	Trasparente acrilico UHS di alta qualità resistente al graffio.	

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	
 Ragione Sociale	SETRA VERNICI S.R.L. 	
 Indirizzo	Via delle Grotte 5 	
 Località e Stato	00072 Ariccia (RM) 	
 	ITALIA 	
 	tel. +390633680006 	
 	fax +39069060464 	
 e-mail della persona competente,		
 responsabile della scheda dati di sicurezza	laboratorio@setravernici.it 	

 1.4. Numero telefonico di emergenza	
 Per informazioni urgenti rivolgersi a	Centro Antiveleni di Roma +39 063054343 (CAV Policlinico Gemelli-Roma) 	

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli	

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
 Liquido infiammabile, categoria 3	H226	Liquido e vapori infiammabili.	
 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	
 Irritazione cutanea, categoria 2	H315	Provoca irritazione cutanea.	
 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	
 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	

2.2. Elementi dell`etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

 Pittogrammi di pericolo:		

 Avvertenze:	Pericolo	

 Indicazioni di pericolo:		
 H226	Liquido e vapori infiammabili.	

 H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	

 H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	

 H315	Provoca irritazione cutanea.	

 H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	

 H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	

 H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	

 Consigli di prudenza:		
 P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.	

 P331	NON provocare il vomito.	

 P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.	

 P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .	

 P370+P378	In caso d`incendio: utilizzare schiuma, anidride carbonica o polvere chimica per estinguere.	

 P261	Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.	

 Contiene:	XILENE	
 	Reaction mass of Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxy- and Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1- oxopropoxy]	
 	TINUVIN 292	
 	ACETATO DI 
N-BUTILE	
VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Finiture - Tutti i tipi.

 VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :	420,00		
 Limite massimo :	420,00		
 - Catalizzato con :	50,00  %	CATALIZZATORE ACRILICO SUPERIOR AIR DRY UHS SLOW	

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti	

 3.2. Miscele	

Contiene:

 Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)		
 ACETATO DI 
N-BUTILE				
 INDEX   607-025-00-1	24 ≤ x <  25,5	Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066		
 CE   204-658-1				
 CAS   123-86-4				
 Reg. REACH   01-2119485493-29				
 XILENE				
 INDEX   601-022-00-9	12 ≤ x <  13,5	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C		
 CE   215-535-7		STA Cutanea: 1100 mg/kg, STA Inalazione vapori: 11 mg/l		
 CAS   1330-20-7				
 Reg. REACH   01-2119488216-32				
 Reaction mass of Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxy- and Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1- oxopropoxy]				
 INDEX   607-176-00-3	0,607 ≤ x <  0,707	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 2 H411		
 CE   400-830-7				
 CAS   104810-47-1				
 Reg. REACH   01-0000015075-76-0017				
 TINUVIN 292				
 INDEX   -	0,5 ≤ x <  0,6	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1		
 CE   915-687-0				
 CAS   1065336-91-5				
 Reg. REACH   01-2119491304-40-0000				

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso	

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questo documento.
In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere soccorso sanitario immediato.
OCCHI: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l`operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente (e sapone se possibile). Consultare subito un medico. Evitare ulteriori contatti con gli indumenti contaminati.
INGESTIONE: Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente. Consultare subito un medico.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. In caso di sintomi respiratori (tosse, dispnea, respirazione difficoltosa, asma) mantenere l`infortunato in una posizione comoda per la respirazione. Se necessario somministrare ossigeno. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Consultare subito un medico.

Protezione dei soccorritori

E` buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall`entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

EFFETTI RITARDATI: In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all`esposizione a questo prodotto.

4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato

Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.

 SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio	

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale	

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un`apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento	

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

 SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale	

 8.1. Parametri di controllo	

Riferimenti normativi:

 ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023	
 FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021	
 ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81	
 ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006	
 SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 –
 ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)	
 GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)	
 EU	OEL EU	Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.	
 	TLV-ACGIH	ACGIH 2023	

 XILENE	
 Valore limite di soglia	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 VLA	ESP	 221	  50	 442	 100	PELLE		
 VLEP	FRA	 221	  50	 442	 100	PELLE		
 VLEP	ITA	 221	  50	 442	 100	PELLE		
 TLV	ROU	 221	  50	 442	 100	PELLE		
 MV	SVN	 221	  50	 442	 100	PELLE		
 WEL	GBR	 220	  50	 441	 100	PELLE		
 OEL	EU	 221	  50	 442	 100	PELLE		
 TLV-ACGIH			  20					
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC				
 Valore di riferimento in acqua dolce	0,327	mg/l		
 Valore di riferimento in acqua marina	0,327	mg/l		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	12,46	mg/kg/d		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	12,46	mg/kg/d		
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	VND			
 Valore di riferimento per l'acqua marina, rilascio intermittente	VND			
 Valore di riferimento per l'acqua dolce, rilascio intermittente	0,001	mg/l		
 Valore di riferimento per i microorganismi STP	VND			
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	VND			
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre	2,31	mg/kg/d		
 Valore di riferimento per l`atmosfera	NPI			

 ACETATO DI 
N-BUTILE	
 Valore limite di soglia	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 VLA	ESP	 241	  50	 723	 150			
 VLEP	FRA	 241	  50	 723	 150			
 VLEP	ITA	 241	  50	 723	 150			
 TLV	ROU	 241	  50	 723	 150			
 MV	SVN	 300	  62	 600	 124			
 WEL	GBR	 724	 150	 966	 200			
 OEL	EU	 241	  50	 723	 150			
 TLV-ACGIH			  50		 150			
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC				
 Valore di riferimento in acqua dolce	0,18	mg/l		
 Valore di riferimento in acqua marina	0,018	mg/l		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,981	mg/kg/d		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,0981	mg/kg/d		
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	VND			
 Valore di riferimento per l'acqua marina, rilascio intermittente	VND			
 Valore di riferimento per l'acqua dolce, rilascio intermittente	VND			
 Valore di riferimento per i microorganismi STP	35,6	mg/l		
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	VND			
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,0903	mg/kg/d		
 Valore di riferimento per l`atmosfera	NPI			
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL	
 	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori				
 Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	
 Orale	VND	2 mg/kg bw/d	VND	2 mg/kg bw/d	VND	VND	VND	VND	
 Inalazione	300 mg/m3	300 mg/m3	35,7 mg/m3	12 mg/m3	600 mg/m3	600 mg/m3	300 mg/m3	48 mg/m3	
 Dermica	NPI	6 mg/kg bw/d	NPI	3,4 mg/kg bw/d	NPI	11 mg/kg bw/d	NPI	7 mg/kg bw/d	

 TINUVIN 1130	
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC				
 Valore di riferimento in acqua dolce	0,023	mg/l		
 Valore di riferimento in acqua marina	0,0023	mg/l		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	3,06	mg/kg		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,306	mg/kg		
 Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l		
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre	2	mg/kg		
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL	
 	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori				
 Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	
 Orale				0,025 mg/kg bw/d					
 Inalazione				0,085 mg/m3				0,35 mg/m3	
 Dermica				0,25 mg/kg bw/d				0,5 mg/kg bw/d	

 TINUVIN 292	
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC				
 Valore di riferimento in acqua dolce	0,0022	mg/l		
 Valore di riferimento in acqua marina	0,00022	mg/l		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	1,05	mg/kg		
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,11	mg/kg		
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,21	mg/kg		
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL	
 	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori				
 Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali  cronici	Sistemici cronici	
 Orale		1,25 mg/kg bw/d		1,25 mg/kg bw/d					
 Inalazione		0,58 mg/m3		0,58 mg/m3		2,35 mg/m3		2,35 mg/m3	
 Dermica		1,25 mg/kg bw/d		1,25 mg/kg bw/d		2,5 mg/kg bw/d		2,5 mg/kg bw/d	

Legenda:

(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione attesa   ;   NPI = nessun pericolo identificato   ;   LOW = pericolo basso   ;   MED = pericolo medio   ;   HIGH = pericolo alto.

 8.2. Controlli dell`esposizione	

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi accumuli nell`organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).

PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l`opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l`ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN ISO 16321).

PROTEZIONE RESPIRATORIA
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. Si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo AX la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387).
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d`acqua.

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche	

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	

 Proprietà	Valore	Informazioni	
 Stato Fisico	liquido		
 Colore	trasparente		
 Odore	caratteristico di solvente		
 Punto di fusione o di congelamento	non disponibile		
 Punto di ebollizione iniziale	non disponibile		
 Infiammabilità	liquido infiammabile		
 Limite inferiore esplosività	non disponibile		
 Limite superiore esplosività	non disponibile		
 Punto di infiammabilità	23 ≤ T ≤ 60    °C		
 Temperatura di autoaccensione	non disponibile		
 Temperatura di decomposizione	non disponibile		
 pH	non applicabile		
 Viscosità cinematica	non disponibile		
 Solubilità	insolubile in acqua		
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	non disponibile		
 Tensione di vapore	non disponibile		
 Densità e/o Densità relativa	0,998 kg/l		
 Densità di vapore relativa	non disponibile		
 Caratteristiche delle particelle	non applicabile		

 9.2. Altre informazioni	

 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	

 Informazioni non disponibili	

 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza	

 VOC (Direttiva 2004/42/CE) :	43,21 %    -    431,19	g/litro	

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività	

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

ACETATO DI 
N-BUTILE

Si decompone a contatto con: acqua.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

XILENE

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.Reagisce violentemente con: forti ossidanti,acidi forti,acido nitrico,perclorati.Può formare miscele esplosive con: aria.

ACETATO DI 
N-BUTILE

Rischio di esplosione a contatto con: agenti ossidanti forti.Può reagire pericolosamente con: idrossidi alcalini,potassio ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

ACETATO DI 
N-BUTILE

Evitare l'esposizione a: umidità,fonti di calore,fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

ACETATO DI 
N-BUTILE

Incompatibile con: acqua,nitrati,forti ossidanti,acidi,alcali,zinco.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche	

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall`esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

XILENE
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente.

ACETATO DI 
N-BUTILE
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

XILENE
Azione tossica sul sistema nervoso centrale (encefalopatie); azione irritante su cute, congiuntive, cornea e apparato respiratorio.

ACETATO DI 
N-BUTILE
Nell'uomo i vapori di sostanza causano irritazione degli occhi e del naso. In caso di esposizioni ripetute, si hanno irritazione cutanea, dermatosi (con secchezza e screpolatura della pelle) e cheratiti.

Effetti interattivi

XILENE
L'assunzione di alcol interferisce con il metabolismo della sostanza, inibendolo. Il consumo di etanolo (0,8 g/kg) prima di un'esposizione di 4 ore a vapori di xileni (145 e 280 ppm) provoca una diminuzione del 50% della escrezione di acido metilippurico, mentre la concentrazione nel sangue di xileni sale di circa 1,5-2 volte. Allo stesso tempo vi è un aumento negli effetti collaterali secondari dell`etanolo. Il metabolismo degli xileni è aumentato da induttori enzimatici tipo fenobarbital e 3-metil-colantrene. L`aspirina e gli xileni inibiscono reciprocamente la loro coniugazione con la glicina, che ha come conseguenza la diminuzione dell'escrezione urinaria di acido metilippurico. Altri prodotti industriali possono interferire con il metabolismo degli xileni.

ACETATO DI 
N-BUTILE
E' riportato un caso di intossicazione acuta in un operaio di 33 anni in una operazione di pulizia di un serbatoio con un preparato contenente xileni, acetato di butile e acetato glicole etilenico. Il soggetto aveva irritazione congiuntivale e del tratto respiratorio superiore, sonnolenza e disturbi della coordinazione motoria, risoltisi entro 5 ore. I sintomi sono attribuiti ad avvelenamento da xileni misti e butile acetato, con un possibile effetto sinergico responsabile degli effetti neurologici. Casi di cheratite vacuolare sono segnalati in lavoratori esposti ad una miscela di vapori di acetato di butile e isobutanolo, ma con l'incertezza circa la responsabilità di un particolare solvente (INRC, 2011).

TOSSICITÀ ACUTA
 ATE (Inalazione - vapori) della miscela:	> 20 mg/l	
 ATE (Orale) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)	
 ATE (Cutanea) della miscela:	>2000 mg/kg	

XILENE
 LD50 (Cutanea):	4350 mg/kg Rabbit	
 STA (Cutanea):	1100 mg/kg stima dalla tabella 3.1.2 dell`Allegato I del CLP	
 	(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)	
 LD50 (Orale):	3523 mg/kg Rat	
 LC50 (Inalazione vapori):	26 mg/l/4h Rat	
 STA (Inalazione vapori):	11 mg/l stima dalla tabella 3.1.2 dell`Allegato I del CLP	
 	(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)	

ACETATO DI 
N-BUTILE
 LD50 (Cutanea):	> 5000 mg/kg Rabbit	
 LD50 (Orale):	> 6400 mg/kg Rat	
 LC50 (Inalazione vapori):	21,1 mg/l/4h Rat	

TINUVIN 1130
 LD50 (Cutanea):	> 2000 mg/kg ratto	
 LD50 (Orale):	> 5000 mg/kg ratto	
 LC50 (Inalazione vapori):	> 5,8 mg/l/4h ratto	

TINUVIN 292
 LD50 (Orale):	3230 mg/kg ratto	

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Provoca irritazione cutanea

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Sensibilizzante per la pelle

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

XILENE
Classificata nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l`uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC).
L'US Environmental Protection Agency (EPA) sostiene che "i dati sono risultati inadeguati per una valutazione del potenziale cancerogeno".

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Può provocare sonnolenza o vertigini

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Può provocare danni agli organi

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Tossico per aspirazione

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche	

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.
12.1. Tossicità

 TINUVIN 1130			
 LC50 - Pesci		2,8 mg/l/96h	
 EC50 - Crostacei		4 mg/l/48h	
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche		> 100 mg/l/72h	

 TINUVIN 292			
 LC50 - Pesci		0,97 mg/l/96h Lepomis macrochirus	
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche		1,68 mg/l/72h	
 NOEC Cronica Crostacei		1 mg/l	
12.2. Persistenza e degradabilità

 XILENE			
 Solubilità in acqua		100 - 1000 mg/l	
   Rapidamente degradabile
 3-ETOSSI PROPIONATO DI ETILE			
 Solubilità in acqua		> 10000 mg/l 	
   Rapidamente degradabile
 ACETATO DI 
N-BUTILE			
 Solubilità in acqua		1000 - 10000 mg/l	
12.3. Potenziale di bioaccumulo

 XILENE			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		3,12 	
 BCF		25,9 	

 3-ETOSSI PROPIONATO DI ETILE			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		1,47 	

 ACETATO DI 
N-BUTILE			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		2,3 	
 BCF		15,3 	

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull`ambiente oggetto di valutazione.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento	

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR.
La gestione dei rifiuti originati dall'uso o dalla dispersione di questo prodotto deve essere organizzata nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Si veda la sezione 8 per l'eventuale necessità di dotazione di DPI.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto	

14.1. Numero ONU o numero ID

 ADR / RID, IMDG, IATA:	ONU 1263						

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

 ADR / RID:	PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE						
 IMDG:	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL						
 IATA:	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL						

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

 ADR / RID:	Classe: 3	Etichetta: 3					
 IMDG:	Classe: 3	Etichetta: 3					
 IATA:	Classe: 3	Etichetta: 3					

14.4. Gruppo d'imballaggio

 ADR / RID, IMDG, IATA:	III						

14.5. Pericoli per l`ambiente

 ADR / RID:	NO						
 IMDG:	non inquinante marino						
 IATA:	NO						

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

 ADR / RID:		HIN - Kemler: 30		Quantità Limitate: 5 lt		Codice di restrizione in galleria: (D/E)	
 		Disposizione speciale: 163, 367, 650					
 IMDG:		EMS: F-E, S-E		Quantità Limitate: 5 lt			
 IATA:		Cargo:		Quantità massima: 220 L		Istruzioni Imballo: 366	
 		Passeggeri:		Quantità massima: 60 L		Istruzioni Imballo: 355	
 		Disposizione speciale:		A3, A72, A192			

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell`IMO

Informazione non pertinente

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione	

 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto
 Punto	3 - 40		

Sostanze contenute

 Punto	75		

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale ≥ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Finiture - Tutti i tipi.

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica	

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

 SEZIONE 16. Altre informazioni	

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

 Flam. Liq. 3	Liquido infiammabile, categoria 3		
 Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4		
 Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1		
 STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2		
 Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2		
 STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3		
 Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A		
 Aquatic Acute 1	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1		
 Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1		
 Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2		
 Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3		
 H226	Liquido e vapori infiammabili.		
 H312	Nocivo per contatto con la pelle.		
 H332	Nocivo se inalato.		
 H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.		
 H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.		
 H315	Provoca irritazione cutanea.		
 H335	Può irritare le vie respiratorie.		
 H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.		
 H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.		
 H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.		
 H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
 H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
 H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
 EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.		

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- ATE / STA: Stima Tossicità Acuta
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service 
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell`Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PMT: Persistente, mobile e tossico
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile
- vPvM: Molto persistente e molto mobile
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Regolamento delegato (UE) 2023/707
24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l`utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici.
METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE
Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.
Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.
Pericoli per l`ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
04 / 08 / 09 / 12 / 13 / 14.